|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination des pollutions** | **Situation**  | **Polluants analysés** | **Scénario S-Risk®** | **Paramètres de S-Risk® modifiés** | **Justification** | **Résultats de la simulation** |
| *Denomination Tableau 1* | *actuelle/droit/projetée**+ type d’usage*  | *Terminologie Annexe DS ou BD PNN* | *Terminologie S-Risk* | *Liste des paramètres modifiés* |  | *AMG / MG* |
| ***R 1*** | *projetée (III)* | *Mercure**Plomb**Benzène* | *Résidentiel avec jardin potager* | */* | */* | *MG* |
| *Résidentiel avec jardin potager* | *Prise en compte du revêtement* | *Revêtement déjà en place et maintenu dans le cadre du futur projet* | *AMG* |
| *Actuelle (V)* | *Benzène* | *Industriel léger* | *Prise en compte du revêtement* | *Revêtement en place* | *AMG* |
| ***TS 1*** | *projetée (III)* | *Fraction EC>12-16* | *Résidentiel avec jardin potager* | *Pollution en profondeur* | *Localisation réelle de la pollution* | *AMG* |
| *Résidentiel avec jardin potager* | *Pollution en surface* | *Evaluation de la mesure de sécurité* | *MG* |
| ***TS + TE 2*** | *projetée (III)* | *VC**1,2 DCE (somme)* *TCE**PCE* | *Résidentiel avec jardin potager* | */* |  | *MG* |
| *Résidentiel avec jardin potager* | *Prise en compte des mesures d’air du sol* | *Situation plus réaliste* | *MG* |
| *Actuelle (V)* | *VC**1,2 DCE (somme)* *TCE**PCE* | *Industriel léger* | *Prise en compte des mesures d’air du sol* | *Situation plus réaliste* | *MG* |
| ***TS 3*** | *projetée (III)* | *PCBs* | *Résidentiel avec jardin potager* | */* |  | *AMG* |
| *actuelle (V)* | *PCBs* | *Industriel …* |
| ***TE 4*** | *projetée (III)* | *Fraction EC>21-35* | *Résidentiel avec jardin potager* | */* |  | *AMG* |
|  |  |  |  |  |  |  |