|  |
| --- |
| **Tableau des concentrations représentatives**  |
| **Dénomination des pollutions**  | **Polluants**  | **Concentrations représentatives dans le sol** [mg/kg MS]   | **Concentrations** représentatives **dans l’eau souterraine** [µg/l]   | **Indicateur statistique sélectionné**  |
| *Dénomination tableau 1*  | *Terminologie Annexe DS ou BD PNN*   |   |   | *Cmax* *P90* *Cmoy* *autre*  |
| *Exemple*  |
| *R 1*  | *cuivre* *mercure* *plomb* *zinc* *benzo(b) fluoranthène* *benzo(a)pyrène* *benzène* *fraction EC>21-35)*  | *210* 4 250 510 2,6 4,3 1,9 1400  | *-*  | *P90* Cmax P90 P90 P90 P90 P90*\** P90  |
| ***TS 1***  | *fraction EC>12-16* *fraction EC>16-21* *fraction EC>21-35* *PCBs*  | *3400* *3400* *2700* *5,6*  | *-*  | *Cmax*  |
| ***TS + TE 2***  | *CV* *1,2 DCE (somme)* *TCE* *PCE*  | *-* *14* 657 *1,4*  | *330* *11 072* 180 *4*  | *Cmax*  |
| **TE 4**  | *Fraction EC>21-35*  | *-*  | *1 100*  | *Cmax*  |
| Commentaires : *\* P90 au lieu de Cmax car benzène lié à la présence de résidus miniers dans le remblai*  |